**Què fa aquest codi? Expliqueu detalladament el que veieu.**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Scan start**

**1eduroam(-84)\***

**2UBaux(-85)\***

**3event@ub(-81)\***

**4wifi.ub.edu(-84)**

**5wifi.ub.edu(-80)**

**6eduroam(-79)\***

**7UBaux(-78)\***

**8UBaux(-81)\***

**9event@ub(-80)\***

**10wifi.ub.edu(-94)**

**11UBaux(-93)\***

**12UB-32(-83)\***

**13wifi.ub.edu(-81)**

**14UBaux(-80)\***

**15UBaux(-81)\***

**16event@ub(-78)\***

**17eduroam(-78)\***

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Aquest codi escaneja en busca de xarxes Wi-Fi i, una vegada les troba, les enumera e imprimeix la SSID i la RSSI corresponent a cada xarxa Wi-Fi. En cas de que la xarxa escanejada tingui un tipus qualsevol de encriptació, imprimeix, juntament amb l’anterior, un asterisc.

**Què és la RSSI? Expliqueu detalladament perquè podeu fer servir la RSSI i com es relaciona amb la qualitat del senyal.**